**Specificaties**

Merk Hobart

Model FXLB

Vaatwasmachine (voorlader)

Aansluitvoorzieningen Een 2000 mm aanvoerslang (¾")

Een 2000 mm afvoerslang (28 mm)

Een 2000 mm aansluitkabel

Een 2500 mm slang voor het naglansmiddel

Een 2500 mm slang voor het wasmiddel

Afmetingen 600 x 640 x 825/865 (verstelbaar) mm (bxdxh)

500 x 500 mm - korfmaat

425 mm - invoerhoogte

Afvoerpomp Ingebouwde afvoerpomp

Capaciteit 40 rekken / 720 borden (400/50/3 + A + 0)

20 rekken / 360 borden (230/50/1 + A)

Chemiedosering Ingebouwde wasmiddeldispenser

Ingebouwde naglansmiddeldispenser

Duurzaam inkopen Voldoet aan de criteria van BREEAM, RVO en het Green Key keurmerk

Elektrische aansluiting Geschikt voor aansluiting op 230/50/1 + A of 400/50/3 + 0 + A

Geïnstalleerd vermogen 2,7 kW (boiler: 2,1 kW) (230/50/1 + A)

6,8 kW (boiler: 6,2 kW) (400/50/3 + A + 0)

Geluidsniveau 60,5 dB(A)

Gewicht 60 kg netto

Naspoelpomp Ingebouwde naspoelpomp (= waterdrukonafhankelijk)

Temperaturen +60°C - maximale wateraanvoertemperatuur

+60°C - wassen

+82°C - naspoelen (instelbaar tot +95°C)

Waspompcapaciteit 0,5 kW (350 liter per minuut)

Wastank 10,6 liter

Waterhardheid +3°dH maximaal

Waterterugstroombeveiliging Ingebouwde waterterugstroombeveiliging (= KIWA keur)

Waterverbruik 2,0 liter per wasbeurt bij standaard programma

4,0 liter per wasbeurt bij intensief programma

Zelfreiniging Automatisch (bij uitschakelen machine met resterende boilerwater)

**Specificaties - - vervolg**

Algemeen De machine is uitgevoerd in roestvaststaal en dubbelwandig geïsoleerd (zeer stil en geringe warmteafgifte). De waskamer is trillingvrij en heeft een "dak"-constructie, waardoor water wegloopt langs de zijwanden. De uitgebalanceerde deur, met roestvaststalen ophanging, heeft een ventilatiestand en is voorzien van een veiligheidsschakelaar (wasproces wordt onderbroken bij openen van de deur). De wastank is uit één geheel vervaardigd, zodat reinigen van de tank uiterst eenvoudig is.

3 in 1 Voorspoelen, wassen en naspoelen in één machine!

Het unieke en eenvoudig schoon te maken Genius-X2 fijnfiltersysteem reinigt eerst het waswater om vervolgens het vaatwerk te wassen. In de voorwas wordt het eerste vuil, dat gevangen is in het filtersysteem, na circa 10 seconden direct de machine uitgepompt (0,8 liter). Het resultaat is een schoon wasbad. Tijdens het wassen wordt het gehele wasbad permanent door een filtersysteem geleid, zodat het vuil ook daadwerkelijk in het fijnfilter achterblijft. Van daaruit wordt het resterende vuil, na afloop van elke wascyclus (voorafgaand aan de naspoeling), volledig weggepompt. Dit resulteert in continue kwalitatief schoon waswater, waardoor tussentijdse verversing van het wasbad overbodig is en het zeepverbruik circa 30% wordt gereduceerd. Bovendien kan de machine afwassen met een kleinere tankinhoud.

Auto start Het is mogelijk om de machine automatisch te laten opstarten op een specifieke datum en een specifieke tijd, waarbij elke dag individueel instelbaar is. Verder vult de boiler zich geheel automatisch en start de machine geluidsarm door de gedempte start van de waspomp.

Bediening - Visiotronic Met één knop kunt u de machine aanzetten, starten en uitzetten, hetgeen uitermate praktisch is bij bijvoorbeeld wisselend personeel. Het Visiotronic touchscreen bedieningspaneel is zeer eenvoudig schoon te houden en gebruiksvriendelijk door middel van een intelligent navigatiemenu. Naast het display is een statusklok zichtbaar, waarop u kunt zien hoever de wascyclus is gevorderd. Heldere symbool of tekstaanduidingen maken het menu eenvoudig voor iedere gebruiker. Verder is het display voorzien van een uitgebreid informatiesysteem (o.a. waswatertemperatuur en foutanalyse), dat toegankelijk is via het menu.

Dubbele belading Met behulp van het eenvoudig te plaatsen ladesysteem (optioneel) is het mogelijk om 2 rekken tegelijkertijd te wassen. De maximale beladingshoogte is dan 110/250 mm (onder/boven).

HACCP De machine is voorzien van een USB interface geplaatst, waarmee HACCP rapportages en diverse gebruikersinformatie kunnen worden uitgelezen.

Programmaduur De opgegeven programmaduur kan variëren, aangezien deze sterk afhankelijk is van:

- elektrische aansluiting 230/50/1 + A of 400/50/3 + A + 0

- wateraanvoertemperatuur +15°C of +50°C water

**Specificaties - vervolg**

Temperatuur Een constante temperatuur van het wasbad is een voorwaarde voor een efficiënte werking van het vaatwasmiddel. Het krachtige verwarmingselement houdt het wasbad op een constante temperatuur (ook bij langdurig gebruik). Het vaatwasmiddel werkt daardoor optimaal en het wasresultaat is van een constante kwaliteit. Ook het droogresultaat wordt verbeterd.

Thermostop Een wasprogramma blijft voort duren, totdat de juiste naspoeltemperatuur is bereikt, zodat een perfect wasresultaat wordt gegarandeerd.

Vuilsensor Het constante wasresultaat wordt gewaarborgd door de ingebouwde vuilsensor, waarmee de vervuilingsgraad van het waswater wordt gemeten. Wanneer een te hoge concentratie vuil wordt gemeten, dan wordt direct de hoeveelheid naspoelwater aangepast.

Wasarmen De gescheiden, roterende was- en spoelarmen (boven en onder) worden door de waterdruk aangedreven en verdelen het was- en spoelmiddel over de gehele waskamer. De "clip in" wasarmen zijn snel en eenvoudig uitneembaar en voorzien van gepatenteerde groothoeksproeiers, die het waswater optimaal verdelen en dode hoeken voorkomen. Een perfect wasresultaat is het gevolg.

Washsmart De vaatwasmachine is voorzien van een WIFI module, waarmee u ,via de Hobart Washsmart app, verbinding kunt maken. U heeft dan op afstand een uitgebreid scala aan informatie zoals aankomende onderhoudsintervallen, hygiëne gegevens en effectief gebruik van de machine direct voor handen. Ook de huidige bedrijfskosten, zoals het verbruik van water, chemie (i.c.m. optionele zuiglansen) en energie zijn inzichtelijk. Op basis van deze gegevens kunt u uitvaltijden voorkomen.

Daarnaast kunt u eenvoudig wasmiddel en naglansmiddel direct opnieuw bestellen of contact opnemen met onze klantenservice. Ook ontvangt u foutmeldingen, waarbij u met behulp van geïllustreerde instructies zelf kleine fouten kunt corrigeren.

Wasprogramma kort 90 seconden. Bij lichte vervuiling.

Wasprogramma standaard 180 seconden. Bij normale vervuiling.

Wasprogramma fill & dump 360 seconden. Voor zwaar vervuilde vaat. Het volledige wasbad wordt ververst. Onopgeloste vetdeeltjes en vloeistofresten worden weggepompt. Op elk moment kan tussendoor sterk vervuild vaatwerk worden gewassen, zonder daarna handmatig het water te hoeven verversen.

Wasprogramma continue Voor zwaar ingedroogd vaatwerk (beveiliging: na 20 minuten stopt het wasprogramma automatisch).

Wasprogramma diep reinigen 360 seconden. Voor het "strippen" en verwijderen van zetmeelaanslag op het vaatwerk met een verhoogde dosering wasmiddel.

**Specificaties - vervolg**

Wasprogramma hygiëne 600 seconden. Voor het volledig reinigen van het interieur van de machine zelf (inclusief leidingwerk). Het reinigingsprogramma reinigt de vaatwasmachine effectief en duurzaam met een hygiënetablet en zorgt tevens voor een prettig geurende waskamer. Na een vast aantal wasbeurten (instelbaar) wordt u gevraagd dit wasprogramma te draaien. De hygiënetabletten zijn los verkrijgbaar.

Zeefindicatiesensor De zeefindicatiesensor test voortdurend of de zeef op de juiste manier geplaatst is. Zo niet, dan wordt een waarschuwing afgegeven. Zodra de zeef weer goed geplaatst is, kan het programma worden voortgezet.

Inclusief Een kunststof bestekbeker: CB-1.

Een roestvaststalen houder voor platen: 324660.

Een bordenrek: P1812.